**說明**

在程式中所有GPIO腳位的設定，預定都改成以mbed編譯，並在STM32 L432KC上執行。

1. **Ver1**

將按鈕開、關依序接在最大樓層之後。增加函式usb\_write，會分配要傳輸到的板子以及第幾個按鈕。板子的VENDOR和PRODUCT需要確認。並在一開始增加與最大樓層數相關的參數。

1. **Ver2**

將按鈕開、關依序接在最大樓層之後。增加函式usb\_write，會分配要傳輸到的板子以及第幾個按鈕。並在一開始增加與最大樓層數相關的參數。而在device.txt中，是要放進/etc/udev/rules.d中的指令，板子的VENDOR和PRODUCT需要確認。

由於我這邊沒有實際執行過整個程式，因此可能會有一些問題。如果有需要改進的地方，請再通知我。